III.c.2. Laporan membuat peta tematik rinci

Layouting Peta Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 Tahun 2022

BPS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. 31 Oktober 2022
2. **Peta Tematik Rinci**

Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 menghasilkan peta WB-2020 yang memuat informasi perubahan batas SLS/Non SLS dan infrastruktur pertanian. Kegiatan digitalisasi titik bangunan diwajibkan untuk memiliki *output* peta yang dilengkapi dengan titik bangunan dan inset untuk digunakan pada kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022. Untuk menghasilkan peta tersebut, maka dibutuhkan kegiatan layouting dengan menggunakan aplikasi QGIS.

**Layouting** bertujuan untuk menyusun tata letak peta WA dan WB sehingga didapatkan file peta yang sudah ter-layout yang nantinya dapat dicetak menjadi peta analog

**Terdapat 2 layout untuk peta yaitu**

*1.Peta* ***WB-2020 tanpatitikbangunan***

*2.Peta* ***WB-2020 dengantitikbangunan***

*3.Peta* ***WS-2020tanpatitikbangunan***

*4.Peta* ***WS-2020dengantitikbangunan***

*5.Peta* ***WA-2020(SLS)***

*6.Peta* ***WA-2020(BS)***

Instrumen yang disiapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat lunak QGIS 3.22 (LTR) yang dilengkapi dengan *tool* QGIS digitizing toolbar, advance digitizing toolbar, snapping toolbar, topology checker, processing toolbox, model wilkerstat;
2. Tata cara layouting selengkapnya dapat dilihat di file “PETA TEMATIK/05.Layouting Peta.pdf”.

Hasil dari kegiatan ini adalah peta tematik rinci, yaitu peta WA, WB, dan BS yang dilengkapi dengan titik bangunan dan inset. File *layouting* dapat dilihat di folder “PETA TEMATIK/ 1401\_sls\_final\_layout.geojson”